自由锻设备基础施工说明:

1. 做法：

1.结构图20243564-5-1-JG03、14、15

2.建筑图20243564-5-01-JZ-03、04

地面做法：地面5，原建筑熔炼室、锻打室及弥散材料制锭室。

二、措施：

1.施工拆除墙体恢复。外墙为涂料。墙体240mm页岩砖墙。窗C3024按照保护性拆除并考虑更换费用。

2.施工与生产同步进行。考虑硬防护措施。

3.基坑开挖需考虑支护措施（支护拟采用240mm页岩砖沿基础砖胎膜位置，高度1500mm）。

4.桩基考虑泥浆护壁及混凝土充盈系数1.3，不做桩混凝土调量。

5.施工区与道路存在高差，考虑施工材料转运距离，见总图。

6止水钢板按图计算一道，墙体采用止水对拉螺杆。

,